	Kaporta ve Boya Hasar Kontrol Formu
	Tarih: ____ / ____ / ________
Belge No: ____________



	Araç ve Kontrol Bilgileri


	Plaka
	Marka / Model
	Model Yılı

	Kilometre
	Kontrol Tarihi
	Kontrolü Yapan



	Panel Kontrolü


	Kontrol Maddesi
	Orijinal
	Boyalı
	Değişmiş
	Kaporta düzeltme
	Boya kalınlığı (µm) / Not

	Ön tampon
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Kaput
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Sol ön çamurluk
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Sağ ön çamurluk
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Sol ön kapı
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Sağ ön kapı
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Sol arka kapı
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Sağ arka kapı
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Sol arka çamurluk
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Sağ arka çamurluk
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Bagaj kapağı
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Arka tampon
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Tavan
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Sol marşpiyel
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Sağ marşpiyel
	☐
	☐
	☐
	☐
	



	Genel Gözlemler


	Kontrol Maddesi
	Uygun
	Şüpheli
	Açıklama

	Panel aralıkları (derz) simetrik
	☐
	☐
	

	Boya tonu ve parlaklık farkı yok
	☐
	☐
	

	Kaynak, mastik veya onarım izi yok
	☐
	☐
	

	Cam ve far tarihleri uyumlu
	☐
	☐
	

	Zemin ve şasi uçlarında hasar / pas yok
	☐
	☐
	



	Panel ve Hasar İşaretleme


	[image: ]

	Hasar kodları: Ç Çizik · G Göçük · B Boyalı · K Kırık/Çatlak · P Parça eksik · D Değişmiş · Kodu ilgili bölgeye yazın.



	Değerlendirme ve Onarım Önerisi


	

	

	



	Kontrolü Yapan
	Araç Sahibi / Sorumlu

	Ad Soyad:
	Ad Soyad:

	Tarih:
	İmza:
	Tarih:
	İmza:



Bu form örnek niteliğindedir; kullanım amacınıza göre uyarlayınız. Resmî kurum belgesi değildir.
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